**招标公告**

招标编号：紫金购字〔2022〕39号

湿尾砂、碎石、石粉统料销售项目已批准实施。现在决定对该项目进行公开招标，通过公开招标方式择优选定承包人，现将招标有关事宜公告如下：

**一、销售招标项目概况如下：**

1、招标项目名称：湿尾砂、碎石、石粉统料销售项目。

2、招标项目地点：龙岩市新罗区曹溪街道崎濑村。

3、交货地点：福建马坑矿业贸易有限责任公司指定地点。

4、销售内容、数量及主要技术规格：

**合同包一：湿尾砂产品质量技术指标及产量（约8~9万吨/月）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 细度模数 | 松散堆积密度/kg·m-3 | 压碎指标/% | 亚甲蓝MB值≤1.4 | 氯离子含量/% | 出厂含水率/% |
| 石粉含量/% | 泥块含量/% |
| 技术指标 | 2.8~3.2 | ≥1500 | ≤25 | ≤10 | ≤1.0 | ＜0.003 | 8~12 |
| 备注 | 1.产品符合GB/T 14684-2011《建设用砂》、JGJ52-2006《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》；2. 根据检测结果，产品符合Ⅱ类以上建设用砂技术要求。 |

**合同包二：碎石产品质量技术指标及产量（约3~4万吨/月）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石级配/mm | 压碎指标/% | 坚固性质量损失/% | 针片状含量/% | 石粉含量/% | 泥块含量/% |
| 5~20 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤3.0 | ≤0.7 |
| 16~31.5 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 备注 | 1.产品检测依据GB/T 14685-2011《建设用碎石、卵石》、JGJ52-2006《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》；2.据检测结果，除石粉含量外，产品性能指标符合Ⅱ类建设用碎石要求；3.因不同地层矿石质量和产品堆存状态不同，碎石石粉和泥块含量存在波动。 |

**合同包三：石粉统料产品规格型号【0~5mm、30~70mm统料】产量（约3~4万吨/月）**

**备注：（1）招标销售量为暂估产量，结算时以实际销售量为准，中标方不得以任何理由索赔。合同期限：合同签订起一年。**

**（2）本项目分为三个合同包，投标人可以同时参与两个或三个合同包投标，也可以只参与其中一个合同包的投标。**

5、合同包一、合同包二、合同包三投标人合格条件:

5.1参与投标单位必须具备独立法人资格**【须提供营业执照复印件加盖投标单位公章作为佐证】**；

5.2参与投标单位的营业范围应包含建材加工或销售**【须提供有关证明材料加盖投标单位公章作为佐证】**；

5.3 参与投标单位必须成立3年及以上，并于2022年1月1日前完成注册资本（实缴）人民币500 万元及以上**【投标人须提供市场监督管理局盖章的实缴注册资金的证明材料（企业内资情况表）或会计师事务所（或者**[**审计事务所**](https://baike.so.com/doc/6684249-6898150.html)**及其他具有验资资格的机构）出具的验资报告或提供市场监督管理局盖章的公司章程或其他佐证材料】；**

5.4被“福建省冶金（控股）有限责任公司”、“紫金矿业集团股份有限公司”、“福建马坑矿业股份有限公司”等列入黑名单或不诚信客户（含法定代表人、实际控制人及各类管理人员）不允许参与本次招标项目**【投标人须提供承诺函加盖投标单位公章，若经招标人核查发现弄虚作假的，招标人有权取消其投标或中标资格并没收其投标保证金、追究其法律责任】**；

5.5参与投标单位不得委托被“福建省冶金（控股）有限责任公司”、“紫金矿业集团股份有限公司”、“福建马坑矿业股份有限公司”等列入黑名单或不诚信客户（含法定代表人、实际控制人及各类管理人员）参与本次招标项目**【投标人须提供承诺函加盖投标单位公章，若经招标人核查发现弄虚作假的，招标人有权取消其投标或中标资格并没收其投标保证金、追究其法律责任】**；

5.6参与投标单位需提供2020年或2021年经营业绩证明**【与主要客户的销售合同或往来账务证明，石粉统料无需提供经营证明】**，同时出具没有重大违法记录的书面声明【须提供经营业绩证明有关证明材料及书面声明加盖投标单位公章作为佐证，**如投标人参与多个合同包的，对应合同包的经营业绩证明均需提供**】；

5.7参与投标单位需有应急堆场**【应提供堆存场地业主证明或租赁协议】**，能确保销售湿尾砂、碎石、石粉统料的销售淡季和春节期间的外运和临时堆存，并提供完善的应急保障方案 ；

5.8参与投标单位应有相应的物流能力【须提供自有货运车辆证明或与长期合作物流车队的运输合同复印件作为佐证】。

**备注：（1）以上材料若为复印件，则均需加盖投标人公章方为有效。**

**(2)本项目开标、评标结束后，招标人视情况有权对被推荐为中标候选人提供的投标申请文件中所有复印件所对应的原件进行核对；若经核对复印件与原件不符或无法完整提供相关原件核对或提供虚假证明材料的投标人将被取消中标候选人资格，且招标人有权不予退还其投标保证金。**

**(3) 投标人提交的投标文件无论中标与否，均不予退还。**

**(4)投标人参加多个合同包投标的，可只提供一份资格证明文件，但须在投标文件封面备注所投合同包。**

6、是否接受联合体：本项目不允许联合体投标；

7、评标方式：评标方式为最高价中标法。

**二、购取招标资料办法：**

愿意参加本项目投标的单位，采取以下方式报名并购取招标资料：

可于2022年10月14日至2022年10月19日（正常上班时间）到福建紫金工程技术有限公司〔地址：福建省龙岩市上杭县紫金矿业总部大楼808办公室/龙岩市新罗区华莲路商务板块紫金1号1406楼〕报名并按规定索取由代理公司开具的的收款凭证，报名资料费售价人民币 200元/份，售后不退。

报名方式如下：

（1）现场获取：福建紫金工程技术有限公司（福建省龙岩市上杭县紫金矿业总部大楼808）。

（2）转账方式获取：若无法到现场报名的，投标人也可以采用以转账方式购买，采用该方式的，须将汇款回单、报名信息等信息邮件传至zjjlzhaobiaobu@163.com 。报名信息包括单位名称，地址，联系人，联系电话，通信邮箱等信息。未报名将导致响应文件被拒收。**（转账方式购买招标文件：户名：福建紫金工程技术有限公司；账号：175010100100028929；开户行：兴业银行上杭支行。）**

（3）投标人也可以通过以下二维码扫描购买（采用该方式的，须将汇款回单、报名信息等信息邮件传至zjjlzhaobiaobu@163.com 。报名信息包括单位名称，地址，联系人，联系电话，通信邮箱等信息。）未报名将导致响应文件被拒收。



**三、投标截止时间：**投标文件应在2022年10月20日上午9：30(北京时间）前专人送达福建紫金工程技术有限公司（龙岩市新罗区华莲路商务板块紫金1号14楼1401室），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

**四、本项目开标时间、地点**：2022年10月20日上午9：30（北京时间）在福建紫金工程技术有限公司开标室（龙岩市新罗区华莲路商务板块紫金1号14楼1401室）公开开标。

**五、发布公告的媒介**

本次招标公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、马坑矿业招投标交易公告（http://www.mkky.cn/）上发布。

**六、本项目投标保证金：合同包一湿尾砂投标保证金为人民币伍拾万元，采用银行电汇或银行转账形式；合同包二碎石投标保证金为人民币伍拾万元，采用银行电汇或银行转账形式；合同包三石粉统料投标保证金为人民币贰拾万元，采用银行电汇或银行转账形式；**

|  |
| --- |
| **投标保证金账户** |
| 开户名称：福建马坑矿业贸易有限责任公司 |
| 开户银行：兴业银行股份有限公司龙岩分行 |
| 银行账号：171100100100814104 |
| **特别提示** |
| 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：\*\*\*、合同包：\*\*\*）的投标保证金”。3、投标保证金须从企业开户行账户转出，投标保证金须在**投标截止时间前一个工作日17:00前**汇入投标保证金账户（以到账为准，投标人须自行考虑跨行转账或非工作日等原因不能在指定时间到达指定账号的风险）。 |

**七、联系方式**

招标人：福建马坑矿业贸易有限责任公司

地址：福建省龙岩市新罗区曹溪街道崎濑村

联系人：周彦裕

联系电话：0597-2775806

招标代理单位：福建紫金工程技术有限公司

联系地址：福建省龙岩市上杭县紫金矿业总部大楼808办公室/龙岩市新罗区华莲路商务板块紫金1号1406楼

联 系 人：游丽花

联系电话：0597-3849299/0597-2626101

邮 箱：zjjlzhaobiaobu@163.com

监管部门及电话：福建马坑矿业贸易有限责任公司,0597-2966050